Určení základního tónu

Podstata

Základní tón je frekvence kterou kmitají hlasivky. Pohybuje se v rozmezí 50–400 Hz (muži, děti). Mění se jak podle nálady mluvčího tak i během mluvy.

Lag je počet vzorků odpovídajícíh jedné periodě základního tónu.

Použití je typicky při kódování hlasu.

Autokorelace

Normalizovaná cross-korelace

Metody zlepšení přesnosti