Určení základního tónu

Podstata

Základní tón je frekvence kterou kmitají hlasivky. Pohybuje se v rozmezí 50–400 Hz (muži, děti). Mění se jak podle nálady mluvčího tak i během mluvy.

Lag je počet vzorků odpovídajícíh jedné periodě základního tónu.

Použití je typicky při kódování hlasu.

Autokorelace

Autocorrelation

Hledá se podobnost mezi vzorky toho stejného signálu. Jeden rámec se posouvá po celém signálu a hledají se shody. Lag sa určí nájdením indexu maxima.

Normalizovaná cross-korelace

Cross-correlation

Metody zlepšení přesnosti