Instalace CHDK

Použitím CHDK nepřicházíte o záruku, CHDK nijak nezasahuje do vnitřní paměti fotoaparátu!

Instalace

Návod je psán pro fotoaparát Canon Powershot A540

Stažení CHDK

Práce s paměťovou kartou

Nikdy nepoužívejte násilí a snažte se nedotýkat kovových kontaktů na paměťové kartě!

Pro instalaci CHDK nelze použít prosté USB propojení fotoaparátu s počítačem. Je nezbytné mít přístup přímo k paměťové kartě! K tomu budete potřebovat čtečku paměťových karet. Zakoupit ji můžete v ceně okolo 100 Kč v každém dobrém obchodě s výpočetní technikou či fotografickými potřebami. V dnešní době je čtečkou paměťových karet vybavena i většina notebooků.

Najděte na fotoaparátu kde je umístěna paměťová karta (nejčastěji společně s bateriemi). Kryt baterií

Otevřete jej. Otevřený kryt, viditelná paměťová karta a baterie

Stiskem paměťové karty dojde k jejímu uvolnění a povysunutí. Uslyšíte tiché cvaknutí. Povysunutá paměťová karta

Nyní vytáhněte kartu ven z fotoaparátu Vyjmutá paměťová karta

Ujistěte se, že karta není uzamčena. Na obrázku výše jako zámek funguje žlutý přepínač nalevo nahoře. Pokud by byl ve spodní poloze u nápisu LOCK, byla by paměťová karta uzamčena.

Vložte paměťovou kartu do čtečky. Čtečka paměťových karet s vloženou kartou

Čtečku společně s kartou zasuňte do USB portu. Čtečka v USB, červená dioda indikuje činnost

Pokud použijete notebook, místo posledních dvou kroků kartu prostě zasuňte do připravené štěrbiny.

Nyní je paměťová karta připravena k použití, a měly by na ní být vidět nějaké soubory a složky (např. složka DCIM). Po ukončení práce se soubory na paměťové kartě ji nejdříve odpojte v operačním systému1) Pokud ji pouze vytáhnete z USB portu, riskujete ztrátu dat! a poté postupujte podle návodu od konce.

Podporované fotoaparáty

CHDK podporuje většinu fotoaparátů značky Canon, především řady PowerShot. Kromě typu fotoaparátu záleží i na verzi firmwaru. Přehled podporovaných fotoaparátů a verzí firmwarů naleznete na výše uvedené stránce se stažením CHDK.

Zjištění verze firmwaru

Pomocí návodu výše připojte paměťovou kartu k počítači.

V kořenovém adresáři karty (tzn. tam, odkud vidíte složku DCIM) vytvořte soubor jménem ver.req nebo vers.req. Soubor může být i prázdný. Pokud nevíte jak vytvořit prázdný soubor, stáhněte si tento archiv a rozbalte jej do kořenové složky karty.

Paměťovou kartu vraťte do fotoaparátu.

Přepněte fotoaparát do režimu prohlížení fotografií a zapněte jej. Přepínač prohlížení fotografií

Najděte tlačítka FUNC. SET (uprostřed křížového ovladače) a DISP (vlevo pod křížovým ovladačem). Tlačítka FUNC. SET a DISP

Stiskněte a držte tlačítko FUNC. SET, k němu stiskněte tlačítko DISP

Uvidíte podobnou obrazovku:

Canon PowerShot A540
P-ID:311B PAL
Firmware Ver GM1.00B
No error
Jan 31 2006 11:02:45

Údaj Firmware Ver označuje verzi firmwaru.

Instalace

Teď již dokážete pracovat s paměťovou kartou, znáte typ vačeho fotoaparátu i verzi firmwaru, můžeme tedy přistoupit k samotné instalaci!

Připojte paměťovou kartu k počítači

Z výše uvedeného odkazu si stáhněte CHDK ve verzi Complete pro odpovídají fotoaparát a firmware.

Zazálohujte si data z vaší karty.

Kartu naformátujte pro souborový systém FAT16. Formátování paměťové karty

Rozbalte archiv s CHDK do kořenového adresáře paměťové karty.

Odpojte paměťovou kartu, ujistěte se, že je karta odemčena a vložte ji do fotoaparátu.

Přepněte fotoaparát do režimu prohlížení a zapněte jej. Přepínač režimu prohlížení

Stiskněte MENU a najděte položku Firm Update…, aktivujte ji tlačítkem FUNC. SET. Tlačítko MENU

Na dotaz Update fimware version? 1.0.0.0 → 1.0.1.1 odpovězte OK. Ještě jednou zdůrazňuji, že nedojde k žádným změnám ve vnitřní paměti fotoaparátu a neztratíte tím záruku!

Fotoaparát se po chvíli zrestartuje, problikne modrá dioda, na chvíli se zobrazí úvodní obrazovka CHDK a poté uvidíte nové položky na obrazovce (hodiny, ukazatel baterie, …)

Gratuluji! CHDK funguje a je připraveno k použití. Pokračujte na stránku Používání CHDK, kde se dozvíte základy ovládání a nastavení.

CHDK je poměrně často aktualizován, čas od času tedy zopakujte kroky 1, 2, 5 a 6.