Používání CHDK

Ovládání

Tlačítko Alt Při normálním používání fotoaparátu se CHDK projevuje pouze změnou informačních položek na displayi. Všechny tlačítka (až na jednu vyjímku, viz dále) mají stejné chování na které jste byli zvyklí. Pokud chcete s CHDK pracovat, měnit jeho nastavení, či hrát hry , vsoupíte do režimu CHDK stiskem tlačítka Alt (viz obrázek). Nyní se nacházíte v režimu CHDK, což poznáte podle nápisu <ALT> ve spodní části obrazovky. Většina kláves teď změnila svůj význam:

Alt – Přepíná mezi standardním a CHDK režimem

MENU – Otevře nabídku CHDK, pohyb kurzorovými klávesami nahoru/dolů, změna hodnot doleva/doprava, výběr položek FUNC. SET

FUNC. SET – Zobrazí nastavení skriptů, v menu vybírá položky

Spoušť – Spustí zvolený skript (pokud tedy chcete fotit, musít tlačítkem Alt opustit CHDK režim)

Čeština

Stiskněte Alt, MENU

Vyberte položku Visual Settings → Language… → czech.lng

Kód. stránka nastavte na Win1250

Automatický start

Pro automatické startování musí být souborový systém na kartě FAT16. FAT32 nefunguje!

Alt, MENU

Různé → Vytvorit bootovací kartu…

Na první pohled se nic nestane.

Vypněte fotoaparát, vyjměte paměťovou kartu. Paměťová karta v odemčeném stavu

Uzamčete paměťovou kartu (fotoaparátu to nevadí, fotografie zapisuje i přes to).

Vložte paměťovou kartu zpět do fotoaparátu a zapněte jej.

CHDK by se měl sám spustit.